Файл «RDA8528.bin» из папки скидываете в корень флешки (FAT32), далее вставляете в разъем USB и обновляете через ТВ.

Если ТВ не видит прошивку:

Включаете ТВ, вставляете флешку, выключаете ТВ, достаете вилку из розетки, зажимаете кнопку POWER на ТВ, вставляете вилку, далее должна появиться линия обновления ПО.

После обновления прошивки НЕОБХОДИМО сделать сброс настроек.

Если ТВ не прошивается – замените USB флеш карту.